Router>ena  
  
Router#conf t  
Router(config)#hostname SP  
SP(config)#int f0/0  
SP(config-if)#desc Porta LAn de SP  
SP(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0  
SP(config-if)#no shut  
SP(config-if)#exit  
SP(config)#int s0/0  
SP(config-if)#desc PORTA WAN que LIGA SP ao RJ  
SP(config-if)#ip add 200.100.10.1 255.255.255.0  
SP(config-if)#no shut  
SP(config-if)#clock rate 128000  
SP(config-if)#band 128  
SP(config-if)#exit  
SP(config)#router rip  
SP(config-router)#net 192.168.1.0  
SP(config-router)#net 200.100.10.0  
SP(config-router)# "Ctrl+Z"  
SP#sh run  
SP#copy run star  
  
  
.....  
  
SP#reload  
  
.....  
  
SP(config)# line con 0  
SP(config-line)#password SENHA  
SP(config-line)#login  
.....  
SP(config)# enable secret SENHA  
SP(config)# enable password SENHA  
....  
  
sh cdp neig   
sh ip rout  
  
...  
  
Rota Estatica (FIXA)  
  
Router(config)# ip route (network) (Mask) (interface)  
Router(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 serial 0/0  
  
  
Router(config)# ip route (Network) (Mask) (next hop \ ip do router seguinte)  
Router(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 200.200.200.2